Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

спортивная школа Цимлянского района (МБУ ДО СШ)

Согласовано Утверждено

Председатель профкома Директор МБУ ДО СШ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.Н. Бедилова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Н. Лященко

Приказ №\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

**Перечень помещений защищаемых установками противопожарной защиты на объекте защиты**

1. В образовательном учреждении имеется система противопожарной защиты, находящаяся в холле здания, в доступном месте, которая включает в себя:

1.1. АПС (автоматическая пожарная сигнализация) - прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «ВЕРС-ПК1», имеющий один шлейф (ШС). Прибор предназначен для контроля шлейфа сигнализации (ШС) с установленными в него охранными и пожарными извещателями, выдачи извещений:

- «ПОЖАР/ТРЕВОГА» с помощью реле ПЦН;

- «НЕИСПРАВНОСТЬ» с помощью электронного ключа (открытый коллектор),

- а также управление на объекте звуковым и световым оповещателями.

Прибор позволяет осуществлять постановку/снятие объекта с охраны с помощью скрытого выключателя.

Прибор имеет возможность установки возврата в режим охраны. При этом, если после окончания звукового сигнала ШС восстановился, прибор вновь начинает контролировать состояние ШС.

Прибор обеспечивает приём электрических сигналов от шлейфов сигнализации со световой индикацией их состояния и включением звуковой и световой сигнализации. Также он осуществляет преимущественную регистрацию и передачу на пульт централизованного наблюдения извещения о тревоге или пожаре по отношению к другим сигналам.

1.2. Систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре второго типа, имеющую звуковое оповещение и световые оповещатели «Выход», также могут быть установлены эвакуационные световые знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре второго типа совмещает световые и звуковые сигналы.

Система оповещения и управления эвакуацией людей 2 типа (СОУЭ) — это комплекс технических средств, предназначенных для информирования людей о возникновении пожара или другой чрезвычайной ситуации и организации их безопасной эвакуации. СОУЭ работает в тесной связке с АПС и активируется при получении сигнала тревоги.

**1.3. АПС предназначена для обнаружения пожара и оповещения об этом событии, а СОУЭ — для оповещения людей о пожаре и организации их эвакуации.**

1.4. Объектовый прибор системы РСПИ «Стрелец-Мониторинг», передающий сигнал о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны в автоматическом режиме в соответствии с требованиями Федерального закона №123-ФЗ от 22.06.2008г., Гост Р 53325-2012.

Прибор в свою очередь обеспечивает формирование сигнала в автоматическом режиме управления системой мониторинга, обработки и передачи данных о возгорании на ПЦН (пункт централизованного наблюдения).

1.5. В спортивной школе один эвакуационный выход и один основной вход (выход).

1.6. Следующие элементы:

- световое табло с надписью «Выход» в количестве трех штук (основной выход, эвакуационный выход, выход из спортивного зала);

- оповещатель охранно - пожарный комбинированный ОПОП 0124-2/1 (УСС-1-12 устройство свето-сигнальное наружное) - 1 шт., находящийся на площадке перед входом в здание спортивной школы на стене с левой стороны;

- один оповещатель звуковой ПКИ-1 (Иволга) (выход из спортивного зала).

- два извещателяпожарных ручных электроконтактных. Первый извещатель пожарный ручной электроконтактный ИП513-6 («ИПР-И») расположен в холле около основного входа (выхода), второй извещатель пожарный ручной электроконтактный ИПР 513-10 расположен в спортивном зале возле эвакуационного (запасного) выхода. Сигнал тревоги срабатывается в автоматическом режиме и при помощи извещателей, которые запускаются ручным способом;

- извещатель пожарный дымовой ИП-212-41М – 8 шт., извещатель пожарный дымовой ИП-103 – 10 шт. Они работают в автоматическом режиме и реагируют на факторы, сопутствующие пожару.

1.7. К системе противопожарной защиты подключены помещения здания:

- спортивный зал №27;

- санузел №28;

- техническое помещение №29;

- учебное помещение №30;

- раздевалка №31;

- методический кабинет №32;

- кабинет директора №33;

- холл с коридором №34.

Территория и прилегающая территория объекта защиты:

- площадка перед входом в здание спортивной школы.

Перечень разработал и составил

зам. директора по АХЧ,

ответственное лицо

за обеспечение пожарной безопасности Н.В. Моргунова